**Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie**

**Proszę o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji projektowej i siwz:**

**Pytanie 1.**

Wg opisu technicznego oraz przekrojów normalnych i poprzecznych /rys. nr 3? Na całym odcinku należy ustawić obustronnie krawężnik betonowy 15x30. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tych robót.

**Odpowiedź**

 Przy wycenie oferty wg przedmiaru robót należy uwzględnić krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz SST na roboty drogowe.